**宁钢综合办公楼维修改善项目办公楼整修EPC总承包工程**

**办公家具采购二拟采购家具清单（澄清函附件）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 规格  （单位:mm） | 材质说明 | 颜色 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  | **609** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 609大班桌 |  | 3200\*2000\*750 | 面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。  6、配套附桌与抽屉柜，双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色） | 可选 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 609墙柜 | 待选 | 4500\*420\*2000 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。  3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、五金配件：DTC三节导轨、DTC铰链、德国BMB锁具。 | 可选 | 平方 | 10 |  |  |
| 3 | 609大班椅 |  | 常规 | 1、面料：选用意大利进口的头层牛皮。 2、海绵：采用中日合资“东阳佳嘉”高密度海绵，密度大于40kg/m³，回弹性大于40%，软硬适中，均匀，压缩永久变形小于5%。 椅板：桉木方经高温灭虫处理，环保等级E1级，板材厚度≥13±1.0mm。板材承受压力达300kg，经防潮、防腐、防蛀等化学处理 。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。 5、椅框架：采用进口东南亚橡木，固装结构。具有后仰功能。 | 可选 | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 609班前椅 |  | 常规 | ·A级优质西皮饰面，高色牢度、高耐磨度。  ·18mm厚内外弯板  ·高密度高弹力海绵  ·扪皮扶手面  ·32管，1.8厚电镀弓形架 | 可选 | 把 | 2 |  |  |
| 5 | 609 沙发 |  | 1+3  单人：1160\*900\*900  三人：2160\*900\*900 | 1、面材：优质真皮饰面，皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》，报告中的检测结果：游离甲醛未检出；  2、海绵：选用东洋佳嘉、东亚、康普或其他同档次及以上高弹海绵，①海棉25%压陷硬度≥96级、回弹率≥46%，拉伸强度≥186kpa，撕裂强度≥9.8N/cm，密度≥53kg/m³，甲醛释放量≤0.025mg/m²h，TVOC≤0.052 mg/m²h；②防霉性  能：对黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉评  定等级0级；③抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡  萄球菌和白色念珠菌抑菌率≥99； | 可选 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 609茶几 |  | 1+3  小：600\*600\*450  大：1200\*600\*450 | 基材：采用福建福人牌中密度板基材（均符合E1级环保要求）；  贴面：美国大西洋进口0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；  油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  五金件：DTC优质五金配件。 | 可选 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 609窗前桌 |  | 600\*750 | 黑色烤漆面，  水曲柳弯板贴木皮 | 可选 | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 609 窗前椅 |  | 450\*490\*730 | 白蜡木实木架子，  密度海绵填充，  A级优质西皮饰面，高色牢度、高耐磨度。 | 可选 | 把 | 2 |  |  |
|  |  | **621** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 621 、605 大班桌 | 80A-2_new | 2900\*2000\*750 | 面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。  6、配配套附桌与抽屉柜，双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色）； | 可选 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 621墙柜 | 待选 | 4500\*420\*2000 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。  3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、五金配件：DTC三节导轨、DTC铰链、德国BMB锁具。 | 可选 | 平方 | 9 |  |  |
| 3 | 621大班椅 | cc03d4566c2dd64e8bd43c024c0c261 | 常规 | 1、椅背：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部进口荔枝纹黄牛皮,厚度1.2mm配优质PVCA级优质西皮,厚度1.1mm，高色牢度、高耐磨度.  2、腰靠调节：可上下调节8CM。  3、椅脚：铝合金专用五星脚半径350MM，表面抛光处理。  4、坐垫：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部进口荔枝纹黄牛皮,厚度1.2MM。  5、座盘：国产专用底盘，同步倾仰4段锁定，椅背倾仰角度112º，承重40-120KGS.  6、国产专用气杆，行程：60MM.  7、椅轮：黑色优质静音PU脚轮，直径60MM. | 可选 | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 621班前椅 | ca3eef22759a87c626e03d24d5c5cae | 常规 | 1、椅背：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部进口荔枝纹A级优质西皮,厚度1.1mm或优质PVCA级优质西皮,厚度1.1mm，高色牢度、高耐磨度.  2、背部装饰条：铝合金压铸电镀成型。  3、椅脚：优质电镀铁脚，转弯处套加强管，管壁厚度为2.5MM。  4、坐垫：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部国产荔枝纹黄牛皮,厚度1.1mm或优质PVCA级优质西皮,厚度1.1mm，高色牢度、高耐磨度。 | 可选 | 把 | 2 |  |  |
| 5 | 621/605 沙发 | R-0514.jpg | 1+3  单人：1160\*900\*900  三人：2160\*900\*900 | 1、面材：优质真皮饰面，皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》，报告中的检测结果：游离甲醛未检出；  2、海绵：选用东洋佳嘉、东亚、康普或其他同档次及以上高弹海绵，①海棉25%压陷硬度≥96级、回弹率≥46%，拉伸强度≥186kpa，撕裂强度≥9.8N/cm，密度≥53kg/m³，甲醛释放量≤0.025mg/m²h，TVOC≤0.052 mg/m²h；②防霉性  能：对黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉评  定等级0级；③抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡  萄球菌和白色念珠菌抑菌率≥99； | 可选 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 621 茶几 |  | 1+3  小：600\*600\*450  大：1200\*600\*450 | 基材：采用福建福人牌中密度板基材（均符合E1级环保要求）；  贴面：美国大西洋进口0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；  油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  五金件：DTC优质五金配件。 | 可选 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 621窗前桌 | 21 (2) | Φ600\*720 | 黑色烤漆面，  水曲柳弯板贴木皮 | 可选 | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 621窗前椅 |  | 450\*490\*730 | 白蜡木实木架子，  密度海绵填充，  牛皮饰面 | 可选 | 把 | 2 |  |  |
|  | **六楼其他领导房间（8间）** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六楼其他大班桌（611） |  | 2000\*1800\*750 | 面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。  6、配配套附桌与抽屉柜，双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色）； | 可选 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 六楼其他墙柜 | **待选** | 4500\*420\*2000 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。  3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、五金配件：DTC三节导轨、DTC铰链、德国BMB锁具。 | 可选 | 平方 | 72 |  |  |
| 3 | 六楼其他大班椅 |  | 常规 | ·优质巴西进口头层黄牛皮饰面  ·18MM厚单层分体弯板  ·采用定型海棉  ·配4档顷仰锁定功能底盘  ·85#电镀气杆  ·∮350铝合金梅花脚  ·φ60MM黑色尼龙轮 | 可选 | 把 | 10 |  |  |
| 4 | 六楼其他班前椅 |  | 常规 | 1、面料：采用A级优质西皮，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整，持久耐用，质量绝对保证，高色牢度、高耐磨度。  2、海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 。  3、内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。  4、配件：2.0厚钢板飞机底盘，带逍遥、锁定功能；环保油漆优质实木扶手，红木油漆木面配优质喷涂铁架，优质升降气杆，过SGS检测标准，升价自如，上下20000次无损；优质PU静音轮，能减少噪音，耐磨，耐高温；带可躺功能 | 可选 | 把 | 16 |  |  |
| 5 | 六楼其他沙发 |  | 1+3  单人：990\*900\*770  三人：2000\*900\*770 | 1、面材：优质真皮饰面，皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》，报告中的检测结果：游离甲醛未检出；  2、海绵：选用东洋佳嘉、东亚、康普或其他同档次及以上高弹海绵，①海棉25%压陷硬度≥96级、回弹率≥46%，拉伸强度≥186kpa，撕裂强度≥9.8N/cm，密度≥53kg/m³，甲醛释放量≤0.025mg/m²h，TVOC≤0.052 mg/m²h；②防霉性  能：对黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉评  定等级0级；③抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡  萄球菌和白色念珠菌抑菌率≥99；配套两个单人沙发。 | 可选 | 套 | 10 |  |  |
| 6 | 六楼其他茶几 |  | 1+3  小：600\*600\*450  大：1200\*600\*450 | 基材：采用福建福人牌中密度板基材（均符合E1级环保要求）；  贴面：美国大西洋进口0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；  油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  五金件：DTC优质五金配件。 | 可选 | 套 | 10 |  |  |
| 7 | 六楼其他窗前桌 |  | 600\*600\*750 | 架子：优质铁质底盘+铁质黑砂架  台面：中花白大理石 | 可选 | 张 | 11 |  |  |
| 8 | 六楼其他窗前椅 |  | 常规 | A级优质西皮（高色牢度、高耐磨度）+铁质脚架 | 可选 | 把 | 22 |  |  |
| 9 | 六楼其他茶水柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 2 |  |  |
|  | **六楼办公室613/608/610** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 613/608/610 |  | 1400\*700\*750 | 全部采用E1环保MFC材质标准，台面25MM；配ABS出线盒；2.付柜与抽屉柜全部采用16MM（MFC），配置三抽屉，采用专利铝合金材质暗拉手，三节道轨，“乐斯富”品牌锁具，多空格设置，储物功能强大；3.钢制支撑脚架采用1.5MM国标钢材，30\*60主管配内套管结构，表面经磨砂粉沫涂装； 4.吊式前档板采用16MM（MFC）材质，配铝合金吊式连接件。  5.配配套附桌与抽屉柜，双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色）； | 可选 | 套 | 16 |  |  |
| 2 | 613/608/610 |  | 常规 | 1.黑色尼龙背筐； 2.后背采用优质尼龙丝特网； 3.头枕高度可调节； 4.软包腰靠,高度可调节； 6.自载重托盘，4档锁定，座垫可前后滑动53mm. 7.345MM尼龙脚. 8.60R黑色尼龙轮 9.50密度定型棉； 10.座垫采用环保的PP板。 11.100MM 莱特三级喷塑气压杆。 | 可选 | 把 | 16 |  |  |
|  | **615会议室** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 615 会议桌 |  | 6400\*2000\*750 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。  6、双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色） | 可选 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 615 列席桌 |  | 5500\*600\*750 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。  6、双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色） | 可选 | 张 | 2 |  |  |
| 3 | 615 会议椅 |  | 620\*520\*1050 | 1、面料：采用A级优质西皮，手感柔软，厚薄均匀，纹理清晰平整，持久耐用，质量绝对保证，高色牢度、高耐磨度。  2、海绵：40密度高回弹发泡成型海绵，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度好，回弹力强 。  3、内板：采用高密度成型弯板锯材，经高温干燥处理，牢固，韧性强，不易变形。  4、配件：2.0厚钢板飞机底盘，带逍遥、锁定功能；环保油漆优质实木扶手，红木油漆木面配优质喷涂铁架，优质升降气杆，过SGS检测标准，升价自如，上下20000次无损；优质PU静音轮，能减少噪音，耐磨，耐高温；带可躺功能 | 可选 | 把 | 40 |  |  |
| 4 | 615列席椅 |  | 545\*590\*820 | ·PP加玻纤背架（不带顷仰功能）  ·定型海绵，固定扶手  ·黑色喷涂椅架，后背铝合金活动铸件连接，钢管支撑座板，带铝合金活动链接件，座板可翻转、脚架可折叠  ·φ55M黑色尼龙万向轮 | 可选 | 把 | 20 |  |  |
| 5 | 615茶水柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | **602会议室** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 602会议椅 |  |  | （1）面料：荔枝纹理耐用A级优质西皮，高色牢度、高耐磨度；颜色黑色、双色皮； （2）辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，木质结构加固，不易变形； |  | 把 | 40 |  |  |
| 2 | 602茶水柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | 604会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 604 会议桌 |  | 5000\*2300\*750 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。  6、双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色）； | 可选 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 604会议椅 |  | 常规 | （1）面料：台湾进口荔枝纹理耐用A级优质西皮，高色牢度、高耐磨度；颜色黑色、双色皮； （2）辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不易变形；  （3）架子：标配1.5电镀弓形架 | 可选 | 把 | 40 |  |  |
| 3 | 604 茶水  柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | 614会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 614 会议桌 |  | 5000\*2300\*750 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。，双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色）； | 可选 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 614 会议椅 |  | 常规 | （1）面料：台湾进口荔枝纹理耐用A级优质西皮，高色牢度、高耐磨度；颜色黑色、双色皮； （2）辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不易变形；  （3）架子：标配1.5电镀弓形架 | 可选 | 把 | 40 |  |  |
| 3 | 614 茶水柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | 314会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 314 会议椅 |  | 常规 | （1）面料：台湾进口荔枝纹理耐用A级优质西皮，高色牢度、高耐磨度；颜色黑色、双色皮； （2）辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不易变形；  （3）架子：标配1.5电镀弓形架 | 可选 | 把 | 40 |  |  |
| 2 | 314 茶水柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | 一级正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级正 大班桌 |  | 2000\*1800\*750 | 1. 面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。 2. 4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。 3. 5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。   6、配配套附桌与抽屉柜，双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色）； | 可选 | 套 | 7 |  |  |
| 2 | 一级正、副 大班椅 |  | 常规 | 1、椅背：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部进口荔枝纹黄牛皮,厚度1.2mm配A级优质PVC西皮,厚度1.1mm，高色牢度、高耐磨度.  2、腰靠调节：可上下调节8CM。  3、椅脚：铝合金专用五星脚半径350MM，表面抛光处理。  4、坐垫：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部进口荔枝纹黄牛皮,厚度1.2MM。  5、座盘：国产专用底盘，同步倾仰4段锁定，椅背倾仰角度112º，承重40-  120KGS.  6、国产专用气杆，行程：60MM.  7、椅轮：黑色优质静音PU脚轮，直径60MM. | 可选 | 把 | 31 |  |  |
| 3 | 一级正 班前椅 |  | 常规 | 1、椅背：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部进口荔枝纹黄牛皮,厚度1.1mm或A级优质PVC西皮,厚度1.1mm，高色牢度、高耐磨度.  2、背部装饰条：铝合金压铸电镀成型。  3、椅脚：优质电镀铁脚，转弯处套加强管，管壁厚度为2.5MM。  4、坐垫：内部12MM成型曲木板，一次性发泡成型棉，外部国产荔枝纹黄牛皮,厚度1.1mm或优质PVCA级优质西皮,厚度1.1mm，高色牢度、高耐磨度。 | 可选 | 把 | 40 |  |  |
| 4 | 一级正、副 沙发 |  | 1+3  单人：930\*800\*700  三人：2000\*800\*700 | 1、面料:进口A级优质西皮面料,皮面光泽度好,透气性强,柔软而富有韧性，高色牢度、高耐磨度；  2、海绵：中日合资“东阳佳嘉”优质高密度海绵≥45密度，压缩永久变性率小于1.3%(国际标准小于10%)。表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形；  3、内框架：进口实木框架，性能符合国际标准；  4、油漆：采用台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保。 | 可选 | 套 | 0 |  |  |
| 5 | 一级正 茶几 |  | 1+3  小：600\*600\*450  大：1200\*600\*450 | 基材：采用福建福人牌中密度板基材（均符合E1级环保要求）；  贴面：美国大西洋进口0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；  油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  五金件：DTC优质五金配件。 | 可选 | 套 | 0 |  |  |
| 6 | 一级正 窗前桌 |  | 600\*600\*750 | 基材：采用福建福人牌中密度板基材（均符合E1级环保要求）；  贴面：美国大西洋进口0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；  油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  五金件：DTC优质五金配件。 | 可选 | 张 | 10 |  |  |
| 7 | 一级正 窗前椅 |  | 常规 | 铁架支撑，  高密度海绵  黑色黑色五金脚 | 可选 | 把 | 33 |  |  |
|  | 一级副 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大班桌 |  | 1800\*1600\*750 | 1. 面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。 2. 4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。 3. 5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。   6、配配套附桌与抽屉柜，双插座面板及双孔网络面板（施耐德皓呈系列 无边框白色）； | 可选 | 套 | 0 |  |  |
| 2 | 413 茶水柜 |  | 1200\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | 306报告厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主席台 |  | 8800\*800\*750  （11人位） | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 组 | 1 |  |  |
| 2 | 主席椅 |  | 常规 | 1)荔枝纹真皮,头层牛皮皮胚;2)E1级成型胶合板,甲醛释放量优于国家标准;3)优质裁切泡绵,美标防火,座感舒适;4)曲木油漆架,甲醛释放量符合国家标准; | 可选 | 把 | 11 |  |  |
| 3 | 讲台 | 503c42f4dd87cb05e04fd125273f0c0 | 常规 | 材质说明：1、基材：采用优质环保高密度中纤板、并经过高温防潮、防虫、防腐处理，抗压力强，不易变形。2、贴面封边材料；采用优质实木胡桃木皮，芯材细密，表面经过特殊处理。3、油漆：采用德国"idopa"易涂宝品牌绿色环保油漆，符合环保标准。4、工艺：采用五底四面的九次油漆涂装工艺，产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色一致。胶水：采用一级环保胶水，粘合力强度大，不开裂。5、五金配件：采用优质五金件。性能：静音、防撞、防锈、承重使用持久。 | 可选 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 椅子 | b8859b6ffe08e7a5a4afc9729bd907d | 椅高925×中心距560×椅深590㎜ | 1、座椅的靠背外板、座垫底板选用多层板外履进口红榉木经热压一次成型。靠外板厚度为1.8cm，坐外板厚度为1.2cm，带有吸音及排气孔。表面喷环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。并作耐磨处理，具有精度高、环保、耐腐蚀、耐划痕、易清洗维护等特点。  2、座椅靠背海绵及座垫海绵采用高回弹聚氨酯冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度≥45㎏/m3，座垫海绵密度≥50㎏/m3，发泡海绵回弹性能≥50%，压缩永久变形≤7%。该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱。  3、座椅缓冲机构液压气杆自动回弹装置，保证座椅在人离开座垫后自动缓慢翻起，无冲击、无任何噪音，座椅座框采用1.8㎜厚优质冷轧钢板经冲压、折边焊接成形，寿命大于5万次以上。  4、座椅面料选用优质针织面料（颜色可选），软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色、防静电处理、耐磨、吸声、抗污。  5、扶手采用进口红榉实木经脱水、脱脂及精加工处理，表面喷进口环保聚酯亚光漆，平滑细腻、雾光。扶手宽度为8cm,长度为42cm。扶手内不需配置内藏式书写板，四周注塑封边，带笔槽，其隐藏内配有保护层。扶手与写字板之间的翻转轴采用铸铝件，强化耐用。  6、扶手侧板采用内包外嵌，木板选用多层板，中间为海绵，外包面料采用优质针织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无皱褶，无断裂、不起球、不褪色。  7、扶手框与脚架采用优质冷扎板、方钢模压焊接成型，表面经过抛光，磷化处理后，静电喷塑而成，防锈、防腐、耐用，结构设计科学合理，足够承受人体超常的冲击力和重力。  8、落地脚采用优质冷板，能承受比一般座椅更大的压力，且脚板采用隐蔽技术，与地面固定时用M10×80不锈钢螺栓隐藏在脚板内部，无积尘，美观大方。  9、每张座椅及每排座椅侧方均配有座号、排号，其原材料采用特殊的反光材料制作，荧光自发光，在微弱的灯光下清楚地显示。  ▲10、后背有折叠功能，折叠后可以当会议桌，开关采用铝合金材质加弹簧拉锁。**生产厂家及品牌要求为：浙江鹏雁椅业有限公司，同类产品及以上.** | 可选 | 把 | 320 |  |  |
|  | 304/715培训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 |  | 550\*450\*1060 | 1.全部采用E1环保MFC材质标准 | 可选 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 培训桌 |  | 1200\*450\*750 | 1.全部采用E1环保MFC材质标准，台面25MM；  2，铁艺喷涂架子 | 可选 | 张 | 71 |  |  |
| 3 | 培训椅 |  | 常规 | 靠背坐垫工程注塑一体成型1.2钢架喷涂脚 | 可选 | 把 | 142 |  |  |
| 4 | 715 茶水柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | 310、312、406、410、506、510、612、702、710洽谈室（九间） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洽谈桌 |  | 1800/2000\*1200\*750  （2张拼成1张） | 基材：采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板。主台面25MM；  饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；  脚架：桌脚采用菱形80\*30规格，框架采用三角形55\*55规格，采用优质品牌1.5mm壁厚一级冷轧钢管，OTC自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击； | 可选 | 张 | 4 |  |  |
| 2 | 洽谈桌 |  | 4000\*1200\*750  （2张拼成1张） | 基材：采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板。主台面25MM；  饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；  脚架：桌脚采用菱形80\*30规格，框架采用三角形55\*55规格，采用优质品牌1.5mm壁厚一级冷轧钢管，OTC自动焊接工艺，精度高，硬度高，不变形，经抛光、酸洗、磷化防腐除锈处理，表面采用优质品牌静电喷粉—环氧聚脂混合型热固型粉末涂料，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击； | 可选 | 张 | 4 |  |  |
| 2 | 洽谈椅 |  | 常规 | （1）面料：采用优质颐达网布面料，高色牢度、高耐磨度；颜色可选；  （2）辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  （3）塑料：采用尼龙塑料，抗拉性高，一次性成型； （4）架子：采用精抛电镀2.0厚度钢管。 （5）一次发泡超软定型棉 | 可选 | 把 | 140 |  |  |
|  | 723会议室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 723 党群会议椅 |  | 常规 | （1）面料：台湾进口荔枝纹理耐用A级优质西皮，高色牢度、高耐磨度；颜色黑色、双色皮； （2）辅料：采用优于或等于35#高密度、高弹力聚氨脂海绵，回弹性良好，不易变形；  （3）架子：标配1.5电镀弓形架 | 可选 | 把 | 20 |  |  |
|  | 617贵宾接待室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 617沙发 |  | 常规 | 1、面料:进口布艺面料；  2、海绵：中日合资“东阳佳嘉”优质高密度海绵≥45密度，压缩永久变性率小于1.3%(国际标准小于10%)。表面带有保护面，防氧化软硬适中，回弹好不变形；  3、桦木实木框架 | 可选 | 张 | 10 |  |  |
| 2 | 617 茶几 |  | 650\*650\*450 | 基材：采用福人牌中纤板（均符合环保要求，甲醛含量≤6MG/100G）；  贴面：采用采用优质0.6mm美国进口胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；  封边：采用进口印尼白木，坚固耐用，防止因温度差的的情况下使水分入侵，造成变形开裂；  油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；五金配件：优质五金连接件 | 可选 | 只 | 7 |  |  |
| 3 | 617 茶水柜 |  | 1400\*450\*850 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。 3、油漆：引用意大利先进油漆工艺“五底三面”。面漆采用台湾“大宝”牌面漆，硬度达到2-3H级，漆膜附着力不低于2级，漆膜抗冲击不低于2级，耐干热、耐湿热不低于2级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金件：海福乐三节导轨、海福乐铰链、BMB锁具。 | 可选 | 只 | 1 |  |  |
|  | 606文印室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2门柜 |  | 800\*420\*2000 | 基材：采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板；  饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；  功能：柜体层板、底板采用25MM厚度，其余16MM厚度，内置四件层板，上木框玻璃掩门，下木双掩门，单边45度斜边一体暗拉手，四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。 | 可选 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 3门柜 |  | 1200\*420\*2000 | 基材：采用GB/T39600-2021环保标准的MFC实木颗粒板；  饰面：采用定制装饰纸搭配钢模表面热压，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。优质2.0加厚PVC封边条，装饰同时有效降低甲醛释放量；  功能：柜体层板、底板采用25MM厚度，其余16MM厚度，内置四件层板，上木框玻璃掩门，下木双掩门，单边45度斜边一体暗拉手，四轮机械密码锁含管理钥匙功能，DTC缓冲门铰，柜底配可调节高度支撑脚。 | 可选 | 个 | 2 |  |  |
|  | 618-两值班室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床 |  | W1350\*D2140\*H450 | 1、基材：采用千年舟或同等品牌实木多层板基材，甲醛释放量≤0.050mg/m³； 2、贴面：采用优质0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件 | 可选 | 张 | 2 |  |  |
| 2 | 床头柜 |  | W400\*D450\*H500 | 可选 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 衣柜 |  | W1400\*D550\*H2000 | 1、基材：采用千年舟或同等品牌实木多层板基材，甲醛释放量≤0.050mg/m³； 2、贴面：采用优质0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件 | 可选 | 组 | 2 |  |  |
| 4 | 书桌 |  | 1000\*600\*750 | 1、基材：采用千年舟或同等品牌实木多层板基材，甲醛释放量≤0.050mg/m³ 2、贴面：采用优质0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰； 3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  5、五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件 | 可选 | 张 | 2 |  |  |
| 5 | 书椅 |  | 常规 | 1、基材：采用橡胶木齿接板基材，颐达布艺软包，内包高强度海绵。 2、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  3、胶水：采用德国“牛头”牌胶水。  4、五金配件：采用广东东泰DTC优质五金配件 | 可选 | 把 | 2 |  |  |
| 6 | 三人沙发 |  | 1900\*850\*850 | 实木内架/高密度海绵/不锈钢脚  面材：A级优质西皮饰面，高色牢度、高耐磨度。 | 可选 | 只 | 2 |  |  |
| 7 | 茶几 |  | 1200\*600\*450 | 基材：采用福建福人牌中密度板基材（均符合E1级环保要求）；  贴面：美国大西洋进口0.6MM胡桃木木皮贴面，纹理均匀清晰；  油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用意大利先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  五金件：DTC优质五金配件。 | 可选 | 只 | 2 |  |  |
|  | 备用主管办 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2门柜 |  | 800\*420\*2000 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。  3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、五金配件：DTC三节导轨、DTC铰链、德国BMB锁具。 | 可选 | 个 | 31 |  |  |
| 2 | 3门柜 |  | 1200\*420\*2000 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。  3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、五金配件：DTC三节导轨、DTC铰链、德国BMB锁具。 | 可选 | 个 | 33 |  |  |
| 3 | 沙发 |  | 单人：930\*800\*700 | 1、面材：优质真皮饰面，皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》，报告中的检测结果：游离甲醛未检出；  2、海绵：选用东洋佳嘉、东亚、康普或其他同档次及以上高弹海绵，①海棉25%压陷硬度≥96级、回弹率≥46%，拉伸强度≥186kpa，撕裂强度≥9.8N/cm，密度≥53kg/m³，甲醛释放量≤0.025mg/m²h，TVOC≤0.052 mg/m²h；②防霉性  能：对黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉评  定等级0级；③抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡  萄球菌和白色念珠菌抑菌率≥99； | 可选 | 只 | 37 |  |  |
| 4 | 沙发 |  | 三人：1950\*800\*700 | 1、面材：优质真皮饰面，皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分：分光光度法》，报告中的检测结果：游离甲醛未检出；  2、海绵：选用东洋佳嘉、东亚、康普或其他同档次及以上高弹海绵，①海棉25%压陷硬度≥96级、回弹率≥46%，拉伸强度≥186kpa，撕裂强度≥9.8N/cm，密度≥53kg/m³，甲醛释放量≤0.025mg/m²h，TVOC≤0.052 mg/m²h；②防霉性  能：对黑曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、绿色木霉评  定等级0级；③抗菌性能：对大肠杆菌、金黄色葡  萄球菌和白色念珠菌抑菌率≥99； | 可选 | 只 | 23 |  |  |
| 5 | 备用 列席椅 |  | 800\*420\*2000 | 1、面材：美国进口的优质0.6mm胡桃木木皮贴面。 2、基材：采用标准的福建“福人”牌优质环保型密度板,甲醛释放含量符合GB 18580-2017标准规定（甲醛释放量小于0.120mg/m³）。  3、油漆：台湾“大宝”PU底漆，光泽丰满，附着力强，PE面漆，耐腐蚀性，耐水耐磨，引用先进油漆工艺“五底三面”，光泽均匀，硬度高达3H，抗刮性强，不褪色，绿色环保；  4、五金配件：DTC三节导轨、DTC铰链、德国BMB锁具。 | 可选 | 把 | 30 |  |  |
|  | 餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 长餐桌 |  | 1400\*700\*750 | 台面:岩板台面  台架:400\*700 喷涂包铁板底盘 | 可选 | 张 | 40 |  |  |
| 2 | 餐椅 |  | 530\*525\*740 | 椅板：桉木芯弯曲木板，面压国产防火板，同色油漆封曲木板边。  椅架：铁制方管白色椅架。 | 可选 | 把 | 132 |  |  |
| 3 | 方餐桌 | 8dcacbb3327e7bd477f79eff2cf94b7 | 850\*850\*750 | 台面：12MM岩板台面  台架：400\*400喷涂包铁板底盘 | 可选 | 张 | 8 |  |  |
| 4 | 餐椅 |  | 530\*525\*740 | 椅板：桉木芯弯曲木板，面压国产防火板，同色油漆封曲木板边。  椅架：铁制方管白色椅架。 | 可选 | 把 | 32 |  |  |
| 5 | 长餐桌 |  | 1800\*700\*750 | 台面12MM厚度岩板 不锈钢原色脚架 | 可选 | 张 | 4 |  |  |
| 6 | 餐椅 |  | 530\*525\*740 | 椅板：桉木芯弯曲木板，面压国产防火板，同色油漆封曲木板边。  椅架：铁制方管白色椅架。 | 可选 | 把 | 24 |  |  |
| 7 | 西餐桌 | 663fff2923e484799b323f3104b2573 | 2500\*1200\*750 | 面：12MM厚度岩板纹理可选 底架：黑色实心钢板黑砂工艺 | 可选 | 张 | 2 |  |  |
| 8 | 备餐台 | 251b5d7eb871b11e458a92b29c869e1 | 5400\*600\*800 | 台面单色石英石 实木颗粒板柜体带灯带 | 可选 | 个 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上图片仅供参考；

1. 以上报价均含税（增值税专用发票，税率：13%）；
2. 以上报价为固定单价，家具材质要求不变，颜色及样式最终按照设计要求调整。

投标人：（盖章） 法定代表人或其委托人：（签字或盖章） 日期： 2023年 月 日